기계작업별 Checklist	옥내 계단	CL-안전-236

	기계설비 설명	옥내 계단이란 높이가 다른 두 바닥면을 연결하는 단형(段形)의 통로로, 건물 내를 이동할 수 있는 계단을 말한다.
	유해위험요인	- 고무패드나 돌기가 없으면 전도의 위험이 있다. - 뛰거나 난간을 사용하지 않는 등 불안전한 행동으로 인해 전도의 위험이 있다.
	법적요구사항	<산업안전기준에 관한 규칙 제24조 관련> - 계단을 설치하는 때에는 그 폭을 1미터 이상으로 하여야 한다. <산업안전기준에 관한 규칙 제25조 관련> - 높이가 3미터를 초과하는 계단에는 높이 3미터 이내마다 너비 1.2미터 이상의 계단참을 설치하여야 한다. <산업안전기준에 관한 규칙 제27조 관련> - 4단 이상인 계단의 개방된 측면에는 안전난간을 설치하여야 한다

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	계단의 폭은 1m 이상으로 되어 있는가?
2	높이가 3m이상인 계단에는 3m이내마다 너비 1.2m이상의 계단참이 설치되어 있는가?
3	4단 이상인 계단의 개방된 측면에는 안전난간을 설치되어 있는가?
4	천장은 바닥면으로부터 2m 이상 높이에 설치되어 있는가?
5	계단 끝부분에는 작업자의 미끄럼을 방지하기 위한 고무패드나 돌기부분이 있는가?
6	계단 끝부분을 인식하기에 충분할 만큼의 채광이나 조명시설이 갖춰져 있는가?
7	물건을 들고 계단을 오르내릴 때 장애물이 없는지 확인하는가?
8	앞사람과 충돌하지 않도록 간격을 두고 걸어가는가?
9	두세칸씩 뛰어 올라가거나 내려가지는 않는가?
10	전도의 위험성이 있을 때 난간을 잡고 이동하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해