거푸집 검측 체크 리스트
1. 공사명 : 2. 동 명 : 동			3. 시공 위치 : 4. 검측요청일 : . .
연 번	점 검 사 항			점 검 결 과				비 고
				점검자		확인자
1	거푸집 작업전 먹메김 검사(수직.수평)및 거푸집 가공도를 확인하였는가?
2	거푸집에 붙어 있는 콘크리트 및 이물질을 제거한 후 박리제는 적절히 도 포하였는가?
3	거푸집은 틈새가 벌어져 콘크리트 물이 흘러나올 우려는 없는가?
4	거푸집이 콘크리트 측압에 충분히 견딜수 있도록 FORM TIE를 견고하 게 조였는가?
5	벽체 및 기둥부위에 거푸집 내부를 청소할 수 있도록 청소 구멍을 내어 두었으며 거푸집 조립 및 철근 배근 완료 후 청소 상태는 양호한가?
6	지반이 견고하지 않을 경우 깔목. 콘크리트 타설 등의 동바리의 침하를 방지하기 위한 조치를 하고 동바리 간격은 1m 이내인가? (X.Y 방향)
7	각종 배관 박스 및 매입 철물은 콘크리트 타설시 이동되지 않도록 거푸집에 견고히 고정 하였는가?
8	단관 동바리의 경우 높이 3.5 ｑ 초과시 수평 연결재를 설치 했는가? [ 높이 2ｑ 마다 직각 2개 방향 ]
9	설치된 형틀 치수는 정확하고 옹벽.기둥의 수직도는 양호한가?
10	보. 벽체 옆 거푸집 지주(동바리)는 보.벽체 거푸집에서 30□이내에 설치 하였는가?
11	콘크리트 타설 계획고는 표시 하였는가?
12	개구부의 보강 상태는 양호한가?
13	거푸집의 존치 기간을 준수하여 해체하는가(●)?
14	동바리의 존치 기간을 준수하여 해체 하는가? [ 슬래브밑. 보밑이 설계 기준 강도의 100% 이상일 때 ]
※ 특기사항			□ 거푸집 존치 기간
			기초/보옆/기둥/벽					비 고
			콘크리트 압축 강도 50□f/□ 이상 확인될 시					보통포트 랜드시멘트
시 공 자		성명 : (인)	감 리 원	성명 : (인)
시공자재점검		성명: (인)	감리원재점검	성명 : (인)

철근 검측 체크 리스트
1. 공사명 : 2. 동 명 : 동				3. 시공 위치 : 4. 검측요청일 : . .
연 번	점 검 사 항			점 검 결 과					비 고
				점검자			확인자
1	철근 가공전 가공도(시공사세도면)를 작성하여 승인을 득하였는가?
2	철근 조립전 먹메김, 거푸집 검사를 실시하였는가?
3	철근 조립전 콘크리트 잔재물, 녹, 흙, 기름 등의 이물질을 제거 했는가?
4	철근 개수와 직경은 도면과 일치하는가?
5	철근의 간격은 도면과 일치하는가? [ 허용오차 : □10 □ ]
6	철근 피복은 최소치 이상인가? [ 시방기준 -10□ ]
7	정착 . 이음 길이는 적절한가? [ 인장 40d , 압축 40d 이상 ]
8	개구부 및 매입물 주위에 보강 철근은 배치 하였는가?
9	보근의 이음 위치는 적절한가? [ 상부근 : 중앙부 , 하부근 : 단부의 L/4 이하 ]
10	철근 결속상태는 양호한가?
11	스페이스 설치 간격은 적절한가? [ 슬래브 : 1 m , 보 : 1.5m 이내 ]
12	철근의 BENDING 처리 상태는 양호한가?
13	벽체, 슬래브근의 첫 번째 철근은 바닥면 또는 보의 측면에서 75-100mm 위치에 배근 하였는가?
14	벽체 철근의 폭고정 간격은 적정하며, 수직 이음 철근의 이동방지 를 위한 간격 고정 철근(도리잡기)은 시공 하였는가?
※ 특기사항
시 공 자		성명 : (인)	감 리 원			성명 : (인)
시공자 재점검		성명 : (인)	감리원 재점검			성명 : (인)

콘크리트 체크 리스트
1. 공 사 명 : 2. 동 명 : 동				3. 시공 위치 : 4. 검측요청일 : . .
연 번	점 검 사 항			점 검 결 과				비 고
				점검자		확인자
1	타설전 거푸집, 철근, 청소 상태는 양호 한가?
2	레미콘 반입시 품질 시험은 규정대로 실시하는가? [ 슬럼프 시험, 공기량시험, 염화물시험 ]
3	압축강도 시험용 공시체 제작은 규정대로 실시 하는가? [ 7일. 28일 강도 측정용 공시체 3EA x 2조 ]
4	타설인원 및 진동기의 배치는 적절하며, 작업자가 사용방법(수직사용 간격은 60□이하)을 정확히 알고 있는가? [ 소형 진동기 : 4-8 □/hr, 대형 진동기 : 30□/hr ]
5	타설시 콘크리트 배출구와 치기면과의 높이는 1.5m 이하로 하고 있는 가?
6	타설시 콘크리트 측압에 의한 거푸집의 이동 및 변경 방지조치를 확인 하였는가?
7	동절기 및 하절기시 기상 조건에 맞게 보양 준비는 되었는가?
8	타설 후 24시가 이내 보행 금지하고 양생은 제대로 실시하고 있는가?
9	타설 후 표면 정리 상태 철저 유지
10	거푸지 탈형시 곰보, 재료분리, 기타 표면 불량 발생시 즉시 조치
11	이어붓기 위치는 응력을 고려한 위치를 선택하여 수직 끊기로 하는가?
12	캔틸레버 보에서 이어 붓기 불가
※ 특기사항 1. 타설전 준비 ① 물량 : □ ② 납품회사 : 2.시험 계획			< 치수 허용 오차>
			건축선. 기둥간. 벽, 칸막이		수평구간 6ｑ 까지= 12□ 수평구간 12ｑ이상= 25□ 까지
			기둥.보의 단면		-6□ . +12□
			스라브단면 두께		± 3% 이내
			벽체 단면 두께		± 3% 이내
			계단 단높이 : 2□ , 계단 단넓이 : 3□
시 공 자		성명 : (인)	감 리 원		성명: (인)
시공자 재점검		성명 : (인)	감리원 재점검		성명: (인)

규준틀(먹메김) 검측 체크 리스트
1. 공 사 명 : 2. 동 명 : 동				3. 시공 위치 : 4. 검측요청일 : . . .
연 번	점 검 사 항			점 검 결 과					비 고
				점검자			확인자
1	규준틀 설치는 적정한가?
2	대지 경계명시 측량 및 경계선 확인은 하였는가 ?
3	건물배치의 이상 유무는 확인 하였는가 ? (경계선과의 거리, 인동거리등)
4	각동별 수평,귀규준틀 상태는 정확하게 유지하고 있는가 ?
5	대지 경계표시는 공사 완료시까지 보존토록 조치하였는가 ?
6	각동별 기준 먹치기선의 계획도는 작성 되었는가 ?
7	파일 기초일 경우 파일심보기 위치는 정확하게 확인 하였는가 ?
8
9
10
11
12
※ 특기사항
시 공 자		성명 : (인)	감 리 원			성명 : (인)
시공자 재점검		성명 : (인)	감리원 재점검			성명 : (인)

고무계 아스팔트 에멀죤 방수 공사 CHECK-LIST
1. 공사명 : 2. 동 명 : 동						3. 시공위치 : 4. 검측요청일 :
연 번	점 검 사 항				점 검 결 과						비 고
					점검자				확인자
①	재료의 종류□ 품질 보증서□ 품질 시험 성적서 등의 확인 여부?
②	재료의 보관 장소□ 보관 방법은 적절한가?
③	재료 메이커의 시공 방법은 충분히 검토 하였는가?
④	시공 부위별 재료는 적합하며 시공 상세도면 또는 시공 샘플을 제작하여 승인을 득하였는가?
⑤	각종 매입철물,관통 파이프의 위치는 정확하며 고정은 양호한가?
⑥	시공때의 기온은 규정 온도 범위 이내인가? (메이커 품질 기준)
⑦	바탕면의 먼지□ 흙 기타 오염물질 등을 제거후 깨끗히 청소 하였는가?
⑧	바탕은 충분히 건조 하였는가?
⑨	도막제의 적합한 프라이머를 선정 하였는가?
⑩	바탕면 청소후 방수재 시멘트 페이스트를 균등하게 도포 하였 는가?
⑪	1차 프라이머의 도포량은 적정하며 균일하게 도포하였는가?
⑫	1차 도포한 프라이머가 경화되기 전에 부직포를 겹침 길이 5□ 이상 겹치도록 부착하였는가?
⑬	2차 도포는 양호하며 건조후 3차 도포량은 적정하며 균일하게 도포하고 방수층 보호재를 부착 하였는가?
⑭	방수층 보호재 규격은 적합하며 접합부 틈은 없는가?
⑮	방수 작업 완료 후 사람의 보행□ 중량물 적재 금지 토록 조치 하였는가?
16	방수 시험(누수)은 실시 하였는가?
※ 특기사항
시공자 점검		성명 : (인)	감리원 점검					성명 : (인)
시공자 재점검		성명 : (인)	감리원 재점검					성명 : (인)

시멘트 액체 방수 공사 CHECK-LIST
1. 공사명 : 2. 동 명 : 동					3. 시공위치 : 4. 검측요청일 :
연 번	점 검 사 항					점 검 결 과					비 고
						점검자			확인자
①	요철부, 균열등은 보수 및 수정하고 바탕에 부착된 레이턴스 먼지, 유류 찌꺼기 등을 깨끗이 제거 청소 하였는가?
②	물 흘림 경사는 최소 1/200정도로 하고 배수구쪽으로 만들었는가?
③	철선, 거푸집 조각등은 상당한 깊이까지 파내고 수정하였는가?
④	관통 배관및 드레인 주위는 V-CUT후 밀실 방수 시공은 하였는가?
⑤	바탕의 건조도는 양호한가?
⑥	강우, 한기, 동결의 우려가 있는 시기에는 공사를 중지하고 있는가? (2□이하에는 공사 중지)
⑦	바탕면이 완전히 건조한 다음 방수원액을 5∼10배 물에 타서 1∼3회 균등히 도포 하였는가?
⑧	방수 시멘트 페이스트의 배합비는 1 : 2.5 : 3(방수제, 물, 시멘트)로 하였으며 바름 두께는 2-5m/m,로 하였는가?
⑨	방수 몰탈의 배합비는 1 : 2.5 : 5 : 9(방수제 : 시멘트 : 물 : 모래)로 하였으며 두께 벽을 6∼9m/m, 바닥은 10∼15m/m 하였는가?
⑩	보호 몰탈의 배합비는 1 : 3몰탈로 하였으며 두께의 벽은 18m/m 바닥은 24m/m으로 하였는가?
⑪	표면 보호 몰탈은 미끄럽고 광택이날 정도로 하였는가?
⑫	방수층 시공후 양생포를 덮어 일사□한냉으로부터 보호하고 있는가?
⑬	방수 시험(누수)은 실시 하였는가? (5cm 높이 담수후 24시간 누수 없을것)
※ 특기사항
시공자 점검		성명 : (인)	감리원 점검				성명 : (인)
시공자 재점검		성명 : (인)	감리원 재점검				성명 : (인)

아스팔트 방수 공사 CHECK-LIST
1. 공사명 : 2. 동 명 : 동					3. 시공위치 : 4. 검측요청일 :
연 번	점 검 사 항					점 검 결 과					비 고
						점검자			확인자
①	요철부, 균열등은 보수 및 수정하고 바탕에 부착된 레이턴스, 먼지 유류 찌꺼기 등을 깨끗이 제거 청소 하였는가?
②	바탕면의 물구배는 물고임이나 역구배는 없는가 ?
③	방수 수직면 하부의 면잡기 상태는 양호 한가 ?
④	관통 배관및 드레인 주위는 V-CUT후 밀실 방수 시공은 하였는가?
⑤	바탕의 건조도는 함수율이 8% 이하인가 ?
⑥	시공중의 기온이 5℃이상이며 강우,강설,강풍은 최소한 피하고 있는 가 ?
⑦	아스팔트 프라이머의 도포량은 0.4L/□이상 이며 12시간이상 건조 하였는가?
⑧	아스팔트의 시공 온도는 220 ~ 250 ℃ 정도인가 ?
⑨	아스팔트 루핑은 물으름의 역방향으로 깔았는가 ?
⑩	아스팔트 루핑의 겹침폭은 100mm 이상인가 ?
⑪	아스팔트 루핑의 부착상태는 양호한가 ? (기포발생 점검)
⑫	아스팔트 휄트 또는 루핑은 서로 직교 하도록 깔았는가 ?
⑬	보호층에 대한 마감은 잘되어 있는가 ?
※ 특기사항
시공자 점검		성명 : (인)	감리원 점검				성명 : (인)
시공자 재점검		성명 : (인)	감리원 재점검				성명 : (인)

검측요청서 및 결과통보서

문서번호 : 제                호

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

검 측 요 청 서

수신 : 책임감리원

접수일시	. . .	접 수 자

다음과 같은 세부공정에 대하여 검측 요청 하오니 검사후 승인하여 주시기 바랍니다.

공 종	공 사	검측부위
검측요구일시		검측사항
특 기 사 항

※붙임 : 검측 CHECK LIST

시공 상세도

아파트 신축공사 현장대리인:           □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

검 측 결 과 통 보

수신 : 현장대리인

검측결과를 다음과 같이 통보합니다.

	세부검측부위	검 측 일 시	검 측 결 과	검 측 자
검 측 사 항
재검측사항
특 기 사 항

아파트 신축공사 책임 감리원:           □보관 : 감리자용, 시공자용

(옹벽) 철근 검측 체크 리스트
1. 공사명 : 2. 동 명 : 동				3. 시공 위치 : 4. 검측요청일 : . .
연 번	점 검 사 항			점 검 결 과					비 고
				점검자			확인자
1	철근 절단과 구부림은 기계장비(철근 절단기. 절곡기)를 사용 하며, 산소 사용은 하지 않았는가?
2	벽체 .기둥 철근 조립전 먹메김 검사를 실시 하였는가?
3	먹메김 검측시 철근위치는 정확한가?
4	철근 조립전 콘크리트 잔재물, 녹, 흙, 기름 등의 이물질을 제거 했는가?
5	철근 개수와 직경은 도면과 일치하는가?
6	철근의 간격은 도면과 일치하는가? [ 허용오차 : □10 □ ]
7	철근 피복은 최소치 이상인가? [ 시방기준 -10□ ]
8	정착, 이음 길이는 적당한가?
9	기둥 주근의 이음 위치는 적절한가? [ 층고의 2/3 이하 ]
10	옹벽 철근 수직은 정확한가?
11	철근 결속상태는 양호한가?
12	스페이스 설치 간격은 적절한가? [ 기둥 : 1 m , 보 : 1.5m 이내 ]
13	개구부 및 매입물 부위에 보강은 적절한가?
14	벽체 철근의 폭고정 간격은 적정하며, 수직 이음 철근의 이동 방지를 위한 간격 고정 철근(도리잡기)은 시공하였는가?
※ 특기사항
시 공 자		성명 : (인)	감 리 원		성명 : (인)
시공자 재점검		성명 : (인)	감리원 재점검		성명 : (인)

PHC.PILE공사 CHECK - LIST
1. 공사명 : 2. 동 명 : 동		3. 시공 위치 : 4. 검측요청일 : . .
연 번	점 검 사 항	점 검 결 과				비 고
		점검자		확인자
1	PILE 자재승인은 득하였는가 ? (K,S허가증 사본.시험성적서등).
2	PILE반입시 검수는 실시 하였는가 ? *외관검사(균열여부,양생상태.유해한 흠) *형상 및 치수검사 (길이,직경,두께등)
3	PILE의 크랙등 불량자재는 장외로 반출 하였는가 ?
4	PILE의 임시두기 장소는 작업에 적합한가 ?
5	PILE의 저장은 2단이하로 하며 침목은 깔고 이동방지용 쐐기 (고정)는 설치 하였는가 ?
6	건물의배치 및 동별 규준틀은 사전검측을 실시 하였는가 ?
7	각 동별 PILE배치도는 작성하였는가 ?
8	PILE심의 위치는 정확하게 확인 하였는가 ?
9	PILE 항타기 및 제원은 확인 하였는가 ?
10	각종 장비등 작업시 발생하는 건설공해(소음,진동,분진,기름,비산 등) 의 저감 대책은 수립 하였는가 ?
11	각종 장비는 사용전 안전점검(교육)을 실시하고 지반상태 및 경사 등을 고려하여 안전 조치후 작업을 실시하는가 ?
12	시항타는 실시하여 보고서 작성 및 본항타시 활용할수 있도록조치 하였는가 ?
13	PRE-BORING의 AUGER 굴진속도는 선정 하였는가 ?
14	PRE-BORING의 AUGER DRILL빼는 속도와 CEMENT MILK 주입량과 조절은 하였는가 ?
15	CEMENT MILK 배합은 중량배합비로 하고 배합비는 결정 하여 CEMENT MILK가 마찰력을 확보할수 있도록 충진되어있는가 ?
16	AUGER BORING 의 깊이는 지지층에 충분히 굴착하도록 시공 하는가 ?
17	시공정밀도는 수평과 연직방향으로 시공관리는 하는가 ?
18	시공기록 (항타기록)은 실시 하는가 ?
19	PILE 이음의 용접방법 및 용접봉 선정은 하였는가 ?
20	용접사는 유자격자 인가 ?

PHC.

연번	점 검 사 항			점검결과					비 고
				점검자			확인자
21	용접부위 이물질은제거 하였으며 용접부 살올림의 높이는 적정 한가 ?
22	용접작업시 기온이 5℃이하일 경우 작업을 중지 하였는가 ?
23	HAMMER의 최대 리바운드 한계는 설정 하였는가 ?
24	CUSHION은 사용하며 적정 한가 ?
25	HAMMER선정에 대한 관입량과 리바운드량은 결정 하였는가 ?
26	PILE 의 매다는 위치는 적정한가 ?
27	항타시는 중단없이 선단 지지력 확보시 까지 하였는가 ?
28	전석에 의하여 항타 할수없을 경우는 대책을 수립하여 조치 ? *근입장 (EL)4m 이내일 경우 전석을 제거하고 되메우기 후 시공요 *근입장 (EL)4m 이상일 경우 PILE을 절단하고 주위 0.8m이내 추가 시공(최종침하량 만족시 까지)
29	PILE항타 보고서는 기록정리 하였는가 ?
30	타격완료시 추정지지력은 산출 및 검토 하였는가 ?
31	중파 및 종크랙 발생시 보강타를 실시 하였는가 ?
32	두부정리의 PILE 은 CUTTING 실시하며 PRE-CUTTING의 깊이 는 강선에 영향이 없는가 ?
33	PILE의 PC강선은 기초에 충분히 정착길이를 확보 하였는가 ?
34	PILE두부는 기초지면에서 소정의 높이를 확보 하였는가 ?
35	PILE의 PC강선이 손상이 있을시 철근으로 보강은 실시 하였는가?
36	두부절취면은 요철이 없도록 정리 하였는가 ?
37	PILE두부의 0.5D지점 PILE접시는 설치 하였는가 ?
38	PILE의 축 지지력 테스트 (재하시험)를 실시하는가 ?
※ 특기사항
시 공 자		성명: (인)	감 리 원			성명: (인)
시공자 재검검		성명: (인)	감리원 재점검			성명: (인)

PILE공사 CHECK-LIST

공 사 명 :

점 검 사 항	확인일자 및 결과					특기사항
1. pile 자재승인은 득하였는가? (KS허가증 사본, 시험성적서, 기타서류 제출여부) 2. pile 반입시 검수는 실시하였는가? □운반시 과적등으로 도로 및 주변 시설물의 손괴여부 □외관검사(유해한 흠 균열여부, 양생상태 등) □형상 및 치수검사(길이, 직경, 두께등) □pile 배근 상태 확인 □pile 하역은 적정한가? □pile의 크랙등 불량자재는 장외로 반출하였는가? 3. pile의 임시두기(저장) 장소는 작업에 적합한가? 4. pile의 저장은 2단 이하로 하며 침목은 깔고 이동방지용 쐐기 (고정)는 설치하였는가? 5. 2단 적재시 침목은 동일 연직면에 두었는가? 6. 건물의 배치 및 동별 규준틀은 사전검측을 실시하였는가? 7. 각 동별 pile 배치도는 작성하였는가? 8. pile 위치는 정확하게 확인하였는가? □pile심의 위치는 정확한 측량을하여야 하며 도피막줄 또는 자를 사용 하여 정밀도를 향상시켜야 한다. 9. pile 항타기 및 각 장비의 제원은 확인하였는가? □항타기 종류, 램 중량 등 기타 제원 □pre-boring 장비 제원 및 조립상태 등 10. 각종 장비등 작업시 발생하는 건설공해(소음, 진동, 분진, 기름, 비산 등) 의 저감 대책은 수립하였는가? 11. 각종 장비는 산업안전보건법 시행규칙 및 cran 등의 안전규칙에 따라 점검정비 하였는가? 12. 각종장비는 사용전 안전점검(교육)을 실시하고 지반상태 및 경사 등을 고려하여 안정 조치 후 작업은 실시하는가? 13. 시auger boring은 실시하고 주상도작성 및 근입장을 사전 파악하였 는가? 14. 시항타는 실시하여 보고서 작성 및 본항타시 활용할수 있도록 조치하 였는가? 15. pre-boringd의 auger 굴진속도는 선정하였는가? 16. pre-boring의 auger drill 빼는 속도와 cement milk 주입량과 조절은 하는가? 17. cement milk 배합은 중량배합비로 하며 배합비는 결정하였는가? □cement milk는 주면마찰력을 확보할 수 있도록 충진되어있는가? 18. auger boring의 깊이는 지지층에 충분히 굴착하도록 시공하는가? 19. 시공정밀도는 수평과 연직방향으로 시공관리는 하는가? 20. 시공기록(항타기록)은 실시하는가? 21. 연직방향의 시공관리는 3점 직각방향에서 확인하는가? 22. pile 이음의 용접방법 및 용접봉 선정은 하였는가?

PHC. PILE공사 CHECK-LIST

공 사 명 :

점 검 사 항			확인일자 및 결과					특기사항
23. 용접사는 유자격자인가? 24. 용접부위는 흙, 유류, 오물, 녹 등은 제거하였는가? 25. 용접부위면 및 용접봉은 건조시켰는가? 26. 개선의 엇갈림량 및 루트간격이 허용 이내로 실치하는가? 27. 기상조건은 용접작업에 알맞는지 체크하였는가? 28. 용접부의 살올림의 높이는 적정한가? 29. 용접이음부는 감리자의 확인을 득하였는가? 30. 용접부의 결합사항이 발견될시 감리자의 지시에 따라 보정은 실시하였 는가? 31. 용접작업시 기온이 5□이하 일 경우 작업을 중지하였는가? (단 예열등 시공방법을 감리자 승인 득한 경우 예외) 32. hammer의 최대 리바운드 한계는 설정하였는가? 33. cap은 pile에 대해 적정한가? 34. cushion은 사용하며 적정한가? 35. pile는 소정의 깊이에서 길이가 적정한가? 36. hammer선정에 대한 관입량과 리바운드량은 결정하였는가? 37. pile의 매다는 위치는 적정한가? 38. 항타시는 중단없이 선단 지지력 확보시까지 하였는가? 39. 전석에 의해 항타 할 수 없을 경우는 없는가? □근입장(EL)4m이내일 경우 전석을 제거하고 되메우기 한후 시공조치 □근입장(EL)4m이상일 경우 pile을 절단하고 주위 0.8m이내 추가시공 (최종침하량 만족시 까지 반복) 40. pile항타 보고서는 기록정리하였는가? 41. 동별 최종 항타보고서는 제출하였는가?(기초중간 검사 제출 자료) 42. 타격완료시 추정지지력은 산출 및 검토하였는가? 43. 중파 및 종crack발생시 보강타를 실시하였는가? 44. 두부정리의 pile은 cutting 실시하며 pre-cutting의 깊이는 강선에 영향 이 없는가? 45. pile의 pc강선은 기초에 충분히 정착길이를 확보하였는가? 46. pile두부는 기초지면에서 소정의 높이를 확보하였는가? 47. pile의 pc강선이 손상이 있을시 침근으로 보강은 실시하였는가? 48. 두부절취면은 요철이 없도록 정리하였는가? 49. pile두부의 0.5D지점 받이판(pile접시)은 설치하였는가? 50. pile의 축 지지력과 횡방향 극한 지지력 테스트를 실시하였는가?(기초 중간검사 신청 자료)
점 검 자	□	일시	199 . . .
점 검 자	□	일시	199 . . .
확 인 자	□	일시	199 . . .
확 인 자	□	일시	199 . . .

조적 공사 체크 리스트
1. 공사명 : 2. 동 명 : 동			3. 시공위치 : 4. 검측요청일 :
연 번	점 검 사 항			점 검 결 과			비 고
				점검자		확인자
①	벽돌은 KS 표준 규격(형태, 강도, 함수율) 제품을 사용하는가?
②	기온이 4℃이하에서는 모래·물 등을 데워서 사용하는가?
③	시공 상세도는 검토 하였는가?
④	조적 전 먹 메김 상태 및 불순물 제거, 물추김등 사전 처리 사항은 완료 되었는가?
⑤	수직·수평 줄눈의 크기는 10m/m이며 줄눈의 수평도는 양호한가?
⑥	스라브 및 보하부 충진 몰탈은 양면에 밀실하게 하였는가?
⑦	인방 설치는 하였으며 문틀 좌우 20□ 이상 충분히 물렸는가?
⑧	사춤 몰탈 배합비는 1 : 3이며 개구부 접촉 부분에는 빈틉없이 채워져 있 는가? (콘크리트 수직면 긴결 철물 @450 기준 이하 철물 설치하여 쌓기)
⑨	기둥·보·벽 등의 타 재료와 접합 부위에 균열 방지 대책은 강구 하였는 가?
⑩	방수를 요하는 곳에 콘크리트 방수턱 시공을 하였는가?
⑪	배관·배선 등으로 홈이 생긴 부위는 모르터로 벽돌면과 같은 두께로 매 끈하게 충전 하였는가?
⑫	공간 쌓기시 세로 7켜·가로 90□ 마다 1장씩 물려 쌓았는가? (혹은 연결 철물을 450H * 600w 간격으로 설치)
⑬	배전반 및 부속 배관 등 매설물 작업시 충격으로 인한 균열 발생이된 곳 은 없는가?
⑭	줄 눈 재료가 경화할때까지 진동·충격을 주지 않았는가? [여름 : 24시간) (겨울 : 48시간)
⑮	창호 주위의 충진 모르터는 밀실하게 채우고 오염이 발생하지 않도록 주 의 하였는가?
16	1일 쌓기 높이는 1.2m 이하의 규준을 지키고 쌓는가?
※ 특기사항
시공자 점검		성명 : (인)	감리원 점검		성명 : (인)
시공자 재점검		성명 : (인)	감리원 재점검		성명 : (인)

미장 공사 체크 리스트
1. 공사명 : 2. 동 명 : 동				3. 시공위치 : 4. 검측요청일 :
연 번	점 검 사 항			점 검 결 과			비 고
				점검자		확인자
①	모래의 유해량 포함 여부를 검사 하였는가? (염분 함유량 0.1%이하)
②	미장용 먹매김의 정밀도는 ± 2□ 이내인가?
③	동절기 (2℃ 이하 공사 중단) 경우 시공의 관리 대책을 하였는가?
④	미장 바탕면의 유해 물질 청소는 하였는가?
⑤	바탕이 매끄러운 면은 긁거나 쪼아서 거칠게 한후 시공 하고 있는 가?
⑥	개구부 주위에 메탈라스 등을 부착하며 균열 방지하고 있는가?
⑦	몰탈 반죽후 60분 이내에 사용하고 있는가?
⑧	바탕면의 결함을 보정한 후 초벌 바르기를 하였는가?
⑨	초벌 바르기 후 2주일 이상 경과후 재벌 바르기를 하였는가?
⑩	정벌 바름은 재벌 바름 후 24시간 이내에 실시 하였는가?
⑪	시공면은 균등한 두께이며 평탄성, 수직성, 수평성의 시공 오차는 ± 3□/3m 이내인가?
⑫	PD 및 EPS, AD 등 상하로 관통되는 부분과 욕실 천정 상부에는 벽돌 벽면은 시멘트 초벌 바름으로 밀실하게 하였는가?
⑬	세대내 방바닥 미장용 옥상 방수 누름 CON'C는 균열 발생 방지 메탈라스 및 FIBER MESH를 몰탈에 섞어 시공 하였는가?
⑭	FIBER MESH는 작업전 견본품을 제출하여 감리원의 승인을 득하 였는가?
⑮	혼합체를 참가 사용할 때 특기 시방에 따라 배합 조정 사용하였는 가?
16	시공후의 청소, 뒷처리 보양은 적절한가?
17	미장면의 균열 및 들뜸 부분은 없는가?
※ 특기사항
시공자 점검		성명 : (인)	감리원 점검		성명 : (인)
시공자 재점검		성명 : (인)	감리원 재점검		성명 : (인)

창호 공사(프라스틱·금속·목재) 체크 리스트
1. 공사명 : 2. 동 명 : 동				3. 시공위치 : 4. 검측요청일 :
연 번	점 검 사 항			점 검 결 과			비 고
				점검자		확인자
①	시공 먹메김의 허용 오차는 2□ 이내인가?
②	부재 가공 및 조립 상태는 양호한가?
③	함수율 시험은 하였으며 15%이하의 1등 무절 증기 건조목인가?
④	재료의 보관 상태는 양호한가?
⑤	문·문틀에 옹이나 파손된 부분이 있지는 않는가?
⑥	목재 창호의 틀의 안치수의 폭과 높이의 허용 오차는 ± 2m/m 이내인가?
⑦	문틀과 창틀의 틈(LEARANCE)은 적절하게 유지 하고 있는가?
⑧	문틀 둘레의 충진은 틈없이 충진 되었나?
⑨	문틀 주위의 코킹은 충분히 되었으며 미려한가?
⑩	창호 철물은 제품 시방에 따라 바르게 시공 하였나?
⑪	콘크리트 개구부의 치수와 앵커의 위치는 시공도와 동일한가?
⑫	샷시 창틀 연귀부는 Sealing 처리 하였는가?
⑬	창호 설치의 수직·수평·굴곡의 허용 오차는 ± 2□ 이내인 가?
⑭	창호(수평·수직) 보기 나무 쐐기는 완전히 제거 하였는가?
⑮	창호의 훼손 방지를 위한 보양은 하였는가?
16	설치 후 개폐 상태는 양호한가?
※ 특기사항
시공자 점검		성명 : (인)	감리원 점검		성명: (인)
시공자 재점검		성명 : (인)	감리원 재점검		성명: (인)

합지판 설치 공사 체크 리스트
1. 공사명 : 2. 동 명 : 동				3. 시공위치 : 4. 검측요청일 :
연 번	점 검 사 항			점 검 결 과			비 고
				점검자		확인자
①	압출 발포 폴리스티렌 및 석고판(4호 밀도 : 0.016g/□ 이상)은 KS 품이며 관리 시험을 득한 제품인가?
②	시공 계획 및 시공 상세도면을 작성하여 승인을 득하였는가?
③	재료의 보관 위치와 보관 상태는 양호한가?
④	콘크리트 바탕면은 평활하며 깨끗이 청소후 충분히 건조 하였는 가?
⑤	단열재 현장 절단시 나누기도에 의거 열선이나 예리한 칼로 정 교하게 절단 되었는가?
⑥	본드는 보온판에 300 * 300간격으로 5□, 각 두께는 3□ 정도로 점찍어 바른후 압착 붙임 시공 하였는가?(본드 바른후 2분이내 부착)
⑦	이음 부위는 틈새가 없도록 밀착하여 이음 하였는가?
⑧	석고 보드의 이음매와 코너의 처리는 양호한가?
⑨	천정 몰딩의 코너의 마감 상태가 양호하며 수평 허용 오차는 ± 2□ 이내인가?
⑩	석고 보드의 모서리면 등의 훼손 및 파손된 것을 사용 하지는 않았는가?
⑪	창문 주위 시공시에는 창문틀에 밀착되게 부착하였는가?
⑫	24시간 경과 후 보온판과 동일한 방법으로 석고판을 부착하였는 가?
⑬	주방, 식당 부분 석고 보드는 반드시 내수용 석고 보드로 시공 하였는가?
⑭	석고 보드 연결 부위는 양호하며 틈이 생긴 부위는 퍼티 처리 하였는가?
⑮	벽 모서리 각 및 수직은 양호하며 시공면의 평활도는 양호한가?
16	보온판은 압착 붙임후 450 * 900 간격으로 녹막이 못으로 고정 하였는가? (못머리는 테이프로 감춤)
※ 특기사항
시공자 점검		성명 : (인)	감리원 점검		성명 : (인)
시공자 재점검		성명 : (인)	감리원 재점검		성명 : (인)

견출 공사 체크 리스트
1. 공사명 : 2. 동 명 : 동				3. 시공위치 : 4. 검측요청일 :
연 번	점 검 사 항			점 검 결 과			비 고
				점검자		확인자
①	콘크리트 면에 생긴 이음줄 눈, 턱짐, 혹, 곰보등은 쪼아내기 및 갈아내고 시멘트 몰탈 또는 시멘트 반죽으로 콘크리트 강도이상 제품으로 보수 하였나?
②	거푸집의 이음 부위는 폭 10□ 기준으로 면 마무리를 하였나?
③	폼 타이의 구멍은 전체 메꿈 하였는가?
④	긴결 철물, 각재 등 이물질은 완전히 제거하고 콘크리트 강도 이상 제품으로 보수하고 면 마무리가 되었는가?
⑤	누수 우려 부분과 크랙 부분은 보수 후 면 마무리 하였나?
⑥	물 끊기 턱 면 마무리는 양호한가?
⑦	면 마무리 부분의 균열 및 들뜸 부분은 없는가?
⑧	수직·수평은 양호하며 면 마무리의 평활도는 ± 3□/3m 이내인 가?
※ 특기사항
시공자 점검		성명 : (인)	감리원 점검		성명 : (인)
시공자 재점검		성명 : (인)	감리원 재점검		성명 : (인)

유리 공사 체크 리스트
1. 공사명 : 2. 동 명 : 동				3. 시공위치 : 4. 검측요청일 :
연 번	점 검 사 항			점 검 결 과			비 고
				점검자		확인자
①	유리와 창호 홈과의 여유치는 적절한가?
②	유리 끼우는 부분은 청소 상태가 양호하며 돌기물은 없는가?
③	끼워진 유리의 경우 이동성은 없이 잘 밀작 되어 있는가?
④	유리 설치 후 보양 보호는 적절한가?
⑤	코킹은 충분하며 미려하게 되었는가?
⑥	계단실 커튼월 코킹은 반드시 구조용 코킹을 사용하는가?
⑦	유리 두께는 적합하며 면이 고르고 변형 얼룩, 기포등 모서리 금 간곳은 없는가?
⑧	유리를 끼운 후의 개폐 상태는 양호한가?
⑨	복층 유리는 품질 기준(이슬점 - 35℃ 이하)에 적합한 제품인가?
※ 특기사항
시공자 점검		성명 : (인)	감리원 점검		성명 : (인)
시공자 재점검		성명 : (인)	감리원 재점검		성명 : (인)