〔별표 5〕<개정 2013.12.10>

주차방법 및 배치기준

1. 주차방법

전진주차                 후퇴주차          전진주차 전진발차

2. 배치기준

가. 30°전진주차                               나. 45°전진주차

다. 45°교차주차(A)                            라. 45°교차주차 (B)

마. 60°전진주차                               바. 60°후퇴주차

사. 90°전진주차                               아. 90°후퇴주차